**Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego**

***OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA***

***(PO WYPEŁNIENIU -ZAŁĄCZNIK DO FORMULARZA OFERTY)***

**DOSTAWA JEDNEJ FABRYCZNIE NOWEJ ŁODZI TYPU RIB Z**

**PRZYCZEPĄ PODŁODZIOWĄ ORAZ Z WYPOSAŻENIEM SPECJALISTYCZNYM DLA**

**NADGOPLAŃSKIEGO WODNEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO W KRUSZWICY**

Łódź: marka …..……….………...….………………… model…………………………………………….

Przyczepa: marka ........................................ model ...............................................

|  |
| --- |
| **MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO** |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Wymagane parametry** | **Oferowane parametry** |
| **1.** | *Kategoria projektowa CE* | **C** |   |
| **2.** | *Liczba komór* | **Minimum 5** |   |
| **3.** | *Długość całkowita [m]* | **Minimum 5,5 m** |   |
| **4.** | *Szerokość całkowita [m]* | **Od 2,20 m do 2,40 m** |   |
| **5.** | *Ładowność łodzi [kg]* | **Minimum 900** |   |
| **6.** | *Dopuszczalna liczba osób* | **Minimum 8** |   |
| **7.** | *Dopuszczalna moc silnika [KM]* | **150** |   |
| **8.** | *Wysokość pawęży* | **L** |   |
| **9.** | *Świadectwo klasy łodzi PRS* | **Eksploatacja w dzień i w nocy w rejonie 2 żeglugi** | *Tak/Nie* |
|   | **Nazwa** | **Wymagane parametry** | **Posiada/Nie posiada/Oferowane parametry** |
| **9.** | **KADŁUB LAMINATOWY****Koloru pomarańczowego****RAL 2004** | **pokład przeciwpoślizgowy** | *Tak/Nie* |
| **pokład samoodpływowy** | *Tak/Nie* |
| **odprowadzenie wody z pokładu z korkiem** | *Tak/Nie* |
| **ucho dziobowe, dwa ucha rufowe, ucha zawiesia** | *Tak/Nie* |
| **płytka pawężowa pod silnik** | *Tak/Nie* |
|  |  |  |  |
|  | **Nazwa** | **Wymagane parametry** | **Posiada/Nie posiada/ Oferowane parametry** |
| **10.** | **TUBA PNEUMATYCZNA****Koloru pomarańczowego****RAL 2004** | **tuba pneumatyczna wykonana z tkaniny gumowanej typu „hypalon” – kolor pomarańczowy** | *Tak/Nie* |
| **minimum pięć niezależnych komór wypornościowych** | *Tak/Nie* |
| **zawory napełniająco/upustowe oraz nadmiarowe** | *Tak/Nie* |
| **podwójna odbojnica** | *Tak/Nie* |
| **zewnętrzna linka burtowa i wewnętrzna linka burtowa** | *Tak/Nie* |
| **zestaw naprawczy z pompką i linką** | *Tak/Nie* |
|  |  |  |  |
|  | **Nazwa** | **Wymagane parametry** | **Posiada/Nie posiada/ Oferowane parametry** |
| **11.** | **WYPOSAŻENIE** | **jockey-pro 1 osobowy z owiewką, relingiem i oparciami oraz 2 siedziska pojedyncze jockey** | *Tak/Nie* |
| **nierdzewny zbiornik paliwa minimum 70 l** | *Tak/Nie* |
| **rufowy maszt ze stali nierdzewnej** | *Tak/Nie* |
| **na maszcie: światła nawigacyjne LED, koło ratunkowe, rzutka ratownicza, boja SP, belka sygnalizacyjna ze światłami uprzywilejowania i napisem WOPR** | *Tak/Nie* |
| **elektryczna instalacja silnikowa wraz z akumulatorem** | *Tak/Nie* |
| **panel elektryczny (3 pozycyjny)** | *Tak/Nie* |
| **pagaje** |   |
| **pompa zęzowa elektryczna** | *Tak/Nie* |
| **pompa zęzowa ręczna** | *Tak/Nie* |
| **sygnał dźwiękowy (mgłowy)** | *Tak/Nie* |
| **Gaśnica 2 kg ABC** | *Tak/Nie* |
| **Kompas** | *Tak/Nie* |
| **Radiotelefon stacjonarny** | *Tak/Nie* |
| **Montaż silnika zaburtowego o mocy 150 KM dostarczonego przez Zamawiającego** | *Tak/Nie* |
| **Układ kierowniczy ze wspomaganiem**  | *Tak/Nie* |
| **pokrowiec z PCV na całą łódź** | *Tak/Nie* |
| **przyczepa transportowa** | *Tak/Nie* |
| **oznaczenie łodzi, tj. na burach napis koloru białego „RATOWNICTWO WODNE” , nr rejestracyjny łodzi** | *Tak/Nie* |
|  |  |  |  |
|  | **Nazwa** | **Wymagane parametry** | **Posiada/Nie posiada/ Oferowane parametry** |
| **12.** | **INNE WYMAGANIA** | **Gwarancja łódź****Min. 24 miesiące** | *Tak/Nie* |
| **Gwarancja przyczepa****Min. 24 miesiące** | *Tak/Nie* |
| **Niezbędne wyposażenie łodzi określone w przepisach żeglugowych dla jednostek pływających** | *Tak/Nie* |
|  | **Nazwa** | **Wymagane parametry** | **Posiada/Nie posiada/ Oferowane parametry** |
| **13.** | **DOKUMENTACJA** | **Komplet dokumentów potrzebnych do rejestracji łodzi i przyczepy** | *Tak/Nie* |
| **Kopia świadectwa uznania PRS** | *Tak/Nie* |

…………………………………

Podpis Wykonawcy

**UWAGA!**

1. Wykonawca bezwzględnie wypełnia powyższą specyfikację podając markę i model łodzi, przyczepy oraz wpisuje w wykropkowanych miejscach dane charakteryzujące oferowany przedmiot zamówienia.

2. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wypełniony ww. opis techniczny zaproponowanego sprzętu, odpowiadający wymaganiom Zamawiającego.